ФГБОУ ВО «БГПУ» им. М. Акмуллы

Центр развития одаренности школьников

ЗАДАНИЯ

по физике

для учащихся 8 класса

ВЫПОЛНИЛ

Фамилия\_Шакирова\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя\_Юлия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество\_Салаватовна\_\_\_\_\_\_\_

Класс\_\_8б\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Школа\_Гимназия №2\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Город (село)\_\_Бураево\_\_\_\_\_\_\_\_

Район\_Бураевский\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. учителя\_Галиева Чулпан Фаниловна

1

Для некоторого количества воды Δm с температурой T, влитой в чайник с температурой T′0, так как γ>0 и τ′=T′/T<1 по самой постановке задачи. Поэтому выгоднее оказывается прогревать чайник по частям. Поскольку эти же рассуждения применимы для любой части кипятка, то теоретически, самым выгодным оказывается способ, практически неосуществимый — прогрев чайника бесконечно малыми порциями кипятка с непрерывным их выливанием. Интересно оценить выигрыш в температуре для реального процесса. Полагая τ′≈293/373∼0,8;γ∼0,4 для 300-граммового фарфорового чайника и стакана кипятка, получаем ΔT=T2−T1≈7К. .

2.

Для того, чтобы колесо поднять на ступеньку, к нему нужно приложить момент силы F⋅AC относительно точки A, больший, чем момент силы тяжести, стремящийся скатить колесо обратно (см. рис.): F⋅AC≥mg⋅AB, где АС и АВ — плечи сил F и mg соответственно. AC=R−h;AB=R2−(R−h)2−−−−−−−−−−−√=2Rh−h2−−−−−−−−√. Таким образом, наименьшая сила определяется равенством F=mgh(2R−h)√R−h. Очевидно, что при h≥R никакая горизонтальная сила не способна завести колесо на ступеньку

3.

Так как вода переходит в лед при температуре 0 градусов по Цельсию, то сначала рассчитаем количество теплоты, которое отдаст вода с температурой 44 °С при остывании до 0 °С:

http://self-edu.ru/htm/ege2016_phis_10/files/2_26.files/image002.gif Дж.

Здесь http://self-edu.ru/htm/ege2016_phis_10/files/2_26.files/image003.gif - теплоемкость воды. Очевидно, что вся выделенная водой энергия идет на плавление льда:

http://self-edu.ru/htm/ege2016_phis_10/files/2_26.files/image004.gif,

где http://self-edu.ru/htm/ege2016_phis_10/files/2_26.files/image005.gif - удельная теплота плавления льда. Из этой формулы получаем:


http://self-edu.ru/htm/ege2016_phis_10/files/2_26.files/image006.gif кг

что составляет 560 грамм.

4


Пусть х время движения, тогда 20(х/3)+10(х/3)+5(х/3)=35(х/3)-весь путь, тогда средняя скорость 35(х/3)/х=11,67 км/ч.

5.



Чтобы понять в чем заключаются условия вытекания жидкости из изогнутых трубок, рассмотрим рис. За точку отсчета высоты примем точку О в нижнем колене трубки, хотя этот выбор произволен. Точки C и C′ указывают два различных положения выходного конца трубки для случаев а) и б). Закроем выходной конец трубки пробкой и вычислим давление жидкости возле пробки. В точке А на открытом конце давление равно атмосферному. Пройдем по пути АОВС и просуммируем все перепады гидростатического давления на каждом из участков АО,ОВ,ВС. Очевидно это и будет перепад давления на всем столбе АС; Если он будет положительным, то давление в точке С будет больше атмосферного, и вода начнет вытекать, если мы откроем пробку. Если перепад отрицательный, вода будет вталкиваться в трубку — таков качественный ответ задачи. Итак ΔPAC=ΔPAO+ΔPOB+ΔPBC. Для любых двух произвольных точек М и N вдоль столба жидкости перепад давлений вычисляется по формуле ΔPMN=ρghM−ρghN, поэтому ΔPAC=ρg(hA+(−hO+hO)+(−hB+hB)−hC)=ρg(hA−hC). Сама структура полученной формулы подсказывает, что перепад давлений между любыми двумя точками в сообщающихся сосудах (в том числе в самых извилистых трубках определяется лишь разностью высот этих точек). Он может быть положительным, отрицательным или нулевым, в зависимости от соотношения hA и hC (или h′C). Если точка С ниже уровня колена О, то перепад давления всегда положительный при любом положении уровня жидкости в колене АОВ. Это означает, что вода вытечет вся полностью, если открыть пробку. Если срез трубки C′ выше уровня колена О, то при вытекании уровень жидкости A, понижаясь, достигнет уровня C′. При этом перепад давлений станет равным нулю и вода перестанет вытекать. В действительности, по инерции вытечет чуть больше воды. Перепад давлений станет отрицательным и под действием этого перепада оставшаяся вода возвратится назад в колено АОВ.

6.



Сила натяжения веревки, к которой прикреплен груз, постоянна по всей длине и равна P. Следовательно, на блок, к которому прикреплен провод, действует сила 2P (см. рис.). Таким образом, P=F2=50002=2500Н, а масса груза m=Pg=250кг.

7 .

Давление в жидкости как известно, зависит от глубины слоя жидкости. p=ρвgH. С другой стороны, это давление равно сумме давлений со стороны внутренней части стакана pс и давления pм столба масла высотой h: ρвgH=pс+ρмgh. (1) На уровне наружной части стакана давление pA пропорционально глубине его погружения в воду и следовательно, давление на глубине H мы можем выразить как ρвgH=pA+ρвgh. (2) Приравнивая правые части уравнений (1) и (2), получим: pс−pA=(ρв−ρм)gh.